CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


NỘI DUNG THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

1. Thông tin về dự án:
1.1. Thông tin chung:
Tên dự án: Dự án đầu tư khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ DX6B, thôn Phú Bông, xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng.
· Địa điểm thực hiện: thôn Phú Bông, xã Duy Xuyên và thôn Cẩm Phú 2 xã Gò Nổi, thành phố Đà Nẵng.
· Chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hân Hiền Hậu.
[image: ]Khu vực khai thác
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1.2. Phạm vi, quy mô, công suất
· Tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án là: 6,56 ha, trong đó:
+ Diện tích đất khu vực khai thác là 6,56 ha;
+ Diện tích đất sử dụng làm tuyến đường vận chuyển khoảng: 5.512m2 (sử dụng trên nền tuyến đường sản xuất của nhân dân sử dụng trong quá trình sản xuất nông nghiệp.
· Trữ lượng khoáng sản: 263.517 m³, trong đó: cát 248.294 m³, sỏi 15.223 m³ 
· Công suất khai thác: 27.600 m3/năm (trong đó: cát 26.000 m³, sỏi 1.600 m³)
- Tuổi thọ mỏ: 9 năm 8 tháng.
· Tổng vốn đầu tư: 12.000.000.000 đồng.
1.3. Công nghệ sản xuất : Khai thác cát sỏi bằng công nghệ tàu hút cát, đường ống dẫn vào hầm xúc và được máy xúc, xúc dời lên đống sau đó xúc cát, sỏi lên phương tiện vận tải.
1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư.
· Khu khai thác:
* Thi công san làm tuyến đường vận chuyển từ đường tỉnh ĐT610B ra tới khu vực khai thác:
- Chiều rộng mặt đường: 4,5m (cứ 200m sẽ bổ trí một điểm tránh xe).
- Chiều dài tuyến đường: 1.225m.
- Khối lượng đào khoảng: 0 m3. 		
- Khối lượng đắp khoảng: 1.000 m3. 
- Dốc dọc i=1,0%
Toàn bộ khối lượng đất sử dụng để đắp nền đường sẽ sử dụng nguồn vật liệu mua từ các mỏ đất trong khu vực.
* Hệ thống thu gom nước tại khu vực phụ trợ:
- Bố trí 01 Hố lắng trạm rửa bánh xe, hố lắng được xây bằng gạch block, có kích thước dài x rộng x sâu (m): 4,0 x 2,0 x 1,5 (m); có dung tích là 12m3.
- Xây dựng hệ thống rãnh thu gom nước, rãnh có tiết diện dạng hình vuông (0,5x0,5m) được xây bằng gạch block, tạo hướng dốc về hố thu nước.
* Lắp dựng các công trình phụ trợ.
- Lắp đặt 01 container 40feet để làm văn phòng điều hành.
- Lắp đặt 02 nhà bảo vệ (nhà tiền chế sản xuất sẵn).
- Lắp đặt 02 nhà vệ sinh di động (loại có bể tự hoại 0,5 m3).
- Lắp đặt 01 nhà kho chứa chất thải nguy hại diện tích 10m2 (nhà tiền chế sản xuất sẵn, có thể cẩu tháo dỡ vào mùa mưa).
- Lắp đặt 01 trạm cân.
- Lắp đặt 01 trạm rửa xe.
* Tạo diện khai thác ban đầu mức +1
- Chiều dài trung bình: 25 m.	
- Chiều rộng trung bình: 15 m.
- Khối lượng đào khoảng: 1.125 m3. 		
- Diện tích khoảng: 250 m2.
Vị trí mở vỉa tạo diện khai thác ban đầu ở khu vực hạ lưu thuộc khối trữ lượng 4-122, vị trí mở vỉa có tọa độ trung tâm X = 1752 044m; Y = 550 597m.
Toàn bộ khối lượng cát sỏi thu được trong quá trình tạo diện khai thác ban đầu sẽ được vận chuyển về bãi chứa tại mặt bằng xúc bốc sàng lọc sau đó xuất bán hàng.
Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 được sửa đổi bởi nghị định số 05/2025/NĐ-CP và Nghị định 48/2026/NĐ-CP (dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không xả nước thải vào nguồn nước cấp cho mục đích sinh hoạt; không có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa 2 vụ; không sử dụng đất, mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên, di tích lịch sử-văn hóa; không sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ).
2. Các nội dung tham vấn
2.1. Vị trí thực hiện dự án đầu tư:
* Mô tả vị trí, ranh giới dự án; việc chiếm dụng các loại đất khác nhau.
Vị trí mỏ cát, sỏi thôn Phú Bông, xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng được khoanh định bởi 10 điểm mốc ranh giới 1, 2, 3, ….. 10 và 1 có toạ độ xác định trên bản đồ theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 107045’ múi 30 được giới hạn bởi các điểm mốc ranh giới xem bảng 1
Bảng 1. Thống kê toạ độ các mốc ranh giới
	Tọa độ VN2000 - KTT 107o45' múi chiếu 3o

	Điểm góc
	X
	Y

	1
	1751718
	550152

	2
	1751758
	550158

	3
	1751827
	550199

	4
	1751938
	550342

	5
	1752005
	550477

	6
	1752057
	550607

	7
	1751924
	550642

	8
	1751906
	550596

	9
	1751875
	550602

	10
	1751791
	550332

	Diện tích: 6,56ha



· Diện tích khu vực dự án không thuộc đối tượng quy hoạch rừng phòng hộ, không nằm trong khu vực có di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng cấp Quốc gia, cấp tỉnh và di tích lịch sử được quy hoạch xếp hạng. Đồng thời khu vực mỏ cũng không ảnh hưởng đến bố trí khu vực phòng thủ của tỉnh, huyện; trong khu vực không có hang động, công trình và đất đai quốc phòng do các đơn vị quân đội đang quản lý sử dụng.
· Hiện trạng sử dụng đất của dự án: Tổng nhu cầu sử dụng đất của dự án là: 7,14 ha trong đó:
+ Diện tích đất khu vực khai thác là: 6,56 ha;
+ Diện tích khu mặt bằng phụ trợ: 300m2 (Công ty thuê nhà hộ dân ở đầu tuyến đường để làm văn phòng quản lý tại mỏ, trạm cân được lắp trên tuyến đường tại gần vị trí đấu nối với đường tỉnh ĐT610B).
+ Diện tích đất sử dụng làm tuyến đường vận chuyển: 5.512m2
Hiện trạng đất của dự án là bãi bồi.
* Mô tả các đối tượng nhạy cảm xung quanh khu vực thực hiện dự án.
· Khoảng cách từ dự án đến khu dân cư:
+ Diện tích khu vực khai thác không có dân cư sinh sống.
+ Khu vực khai bãi bồi cách khu vực dân cư khoảng 500m
· Khoảng cách từ dự án đến khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 được sửa đổi bởi nghị định số 05/2025/NĐ-CP và Nghị định 48/2026/NĐ-CP do dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; không xả nước thải vào nguồn nước cấp cho mục đích sinh hoạt; không có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa 2 vụ; không sử dụng đất, mặt nước của khu bảo tồn thiên nhiên, di tích lịch sử-văn hóa; không sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ.
2.2. Tác động môi trường của dự án đầu tư:
2.2.1. Tóm tắt các tác động có liên quan đến chất thải trong giai đoạn thi công xây dựng, giai đoạn vận hành.
Nguồn gây tác động từ các hoạt động của dự án

	Các hoạt động của dự án
	Các nguồn tác động có liên quan đến chất thải

	I. Giai đoạn xây dựng cơ bản: Giai đoạn xây dựng mỏ thực hiện mở vỉa, tạo tuyến đường vận chuyển, mặt bằng khu phụ trợ

	· Hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng.
· Hoạt động vận chuyển, xây dựng
	· Nước thải sinh hoạt; nước mưa chảy tràn.
· Chất thải rắn: Đất đá thải, chất thải rắn sinh hoạt,
· Chất thải nguy hại: Giẻ lau dính dầu, dầu mỡ thải.

	II. Giai đoạn khai thác
Giai đoạn thực hiện khai thác cát làm vật liệu xây dựng theo đúng thiết kế đã được duyệt.

	· Hút cát, Bốc xúc, vận chuyển cát;
· Hoạt động sinh hoạt của công nhân mỏ
	· Bụi, khí thải (SO2, NO2, CO2...);
· Nước thải sinh hoạt; nước mưa chảy tràn.
· Chất thải rắn: chất thải rắn sinh hoạt,
· Chất thải nguy hại: giẻ lau dính dầu, dầu mỡ thải, Sự cố tràn dầu.

	III. Giai đoạn Cải tạo phục hồi môi trường (CTPHMT)

	· Tháo dỡ, di dời công trình
· Nạo vét điểm thoát nước
· Kè vị trí bờ sông có nguy cơ sạt lở.
	· Chất thải rắn sinh hoạt...
· Bụi đất đá, khí thải (CO, NOx, SO2,…, tiếng ồn, rung)
· Nước mưa chảy tràn


- Bảng quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh từ dự án.
Quy mô, tính chất của các loại chất thải phát sinh từ dự án

	TT
	Chất thải phát sinh
	Quy mô, tính chất

	A
	Giai đoạn xây dựng cơ bản

	




1
	Nước mưa chảy tràn
	· Đặc trưng ô nhiễm nước mưa là BOD5 khoảng: 35 - 50 mg/l; TSS khoảng: 1500 - 1800 mg/l.
· Ảnh hưởng đến nước mặt

	
	Nước	thải sinh hoạt
	· Lưu lượng phát sinh: 0,5m³/ngày
· Thành phần chủ yếu chứa các các chất ô nhiễm chủ yếu gồm các chất cặn bã, các chất lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (BOD, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi khuẩn gây bệnh.

	2
	Khí thải
	Phát sinh bụi, khí thải từ hoạt động san nền, làm đường, san gạt khu phụ trợ và lắp đặt trạm cân, thành phần chủ yếu gồm bụi, CO, NOx, SO₂.

	3
	Chất	thải rắn
	· Chất thải rắn sinh hoạt: 10,0 kg/ngày.
· Chất thải nguy hại: 20 kg/cả giai đoạn

	



4
	Các	tác động khác
	· Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động thi công san gạt mặt bằng, làm đường, lắp các công trình phụ trợ, từ máy móc hoạt động trên công trường thi công,...
· Độ rung từ các máy móc hoạt động thi công trên công trường, làm ảnh hưởng khó chịu, phiền toái cho công nhân và người dân trong khu vực. Rủi ro trong quá trình thi công.
· Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội, vấn đề an ninh trật tự xã hội.

	B
	Giai đoạn dự án đi vào khai thác

	



1
	Nước	mưa chảy tràn
	- Làm tăng lượng nước bề mặt trong khu vực, tăng nguy cơ ngập úng các lưu vực xung quanh, đồng thời làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái khu vực nhánh sông Thu Bồn.

	
	Nước	thải sinh hoạt
	· Phát sinh khoảng 0,5m³/ngày.
· Thành phần các chất ô nhiễm chủ yếu gồm các chất cặn bã, các
chất lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (BOD5, COD), các chất dinh dưỡng (N, P) và vi khuẩn gây bệnh.

	
	Nước	rửa bánh xe
	· Phát sinh khoảng 8,5 m³/ngày
· Thành phần chính là chất rắn lơ lửng

	
2
	Khí thải
	- Bụi, khí thải độc hại (CO, NOx, SO2,…, tiếng ồn) phát sinh từ quá trình khai thác, xúc bốc, vận chuyển, tập kết cát sỏi khai thác và quá trình di chuyển của xe vận chuyển.

	3
	Chất	thải rắn
	· Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 20 kg/ngày.
· Chất thải nguy hại phát sinh khoảng 100 kg/năm

	



4
	Các	tác động khác
	· Tác động đến môi trường kinh tế - xã hội: Bên cạnh những lợi ích kinh tế - xã hội mà dự án đem lại thì việc triển khai dự án còn có thể gây ra một số tác động tiêu cực như: Gia tăng tệ nạn xã hội và các bệnh xã hội khác, mất an ninh trật tự khu vực,...
· Tác động do các rủi ro, sự cố: Một số sự cố có thể xảy ra trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động như: Sỏi lở bờ sông, Sự cố cháy nổ, sự cố về bão lụt, sấm sét, sự cố sụt lún công trình, sự cố ùn tắc hệ thống thoát nước, sự cố lây bệnh hiểm nghèo và nguy cơ lan truyền mầm bệnh.


2.2.2. Tóm tắt các tác động không liên quan đến chất thải trong giai đoạn thi công xây dựng, giai đoạn vận hành.
	Các hoạt động của dự án
	Các nguồn tác động không liên quan đến chất thải

	I. Giai đoạn xây dựng cơ bản: Giai đoạn xây dựng mỏ thực hiện mở vỉa, tạo tuyến đường vận chuyển và mặt bằng khai thác.

	· Hoạt động sinh hoạt của công nhân xây dựng;
· Hoạt động vận chuyển, xây dựng
	· Vấn đề an ninh trật tự khu vực.
· Tiếng ồn, độ chấn động, độ rung, sóng âm.
· Ảnh hưởng đến cảnh quan, hệ sinh thái khu vực dự án
· Vấn đề an ninh trật tự khu vực.
· Tai nạn lao động …

	II. Giai đoạn khai thác

	· Hút cát, Bốc xúc, vận chuyển cát sỏi
· Hoạt động sinh hoạt của công nhân mỏ
	· Tiếng ồn, độ chấn động, độ rung, sóng âm.
· Ảnh hưởng đến cảnh quan, hệ sinh thái khu vực dự án
· Vấn đề an ninh trật tự khu vực.
· Ngập lụt, sỏi lở hai bên hạ lưu nhánh sông Thu Bồn
· Tai nạn lao động 

	III. Giai đoạn Cải tạo phục hồi môi trường (CTPHMT)

	· Tháo dỡ, di dời công trình
· Nạo vét điểm thoát nước
· Kè vị trí sạt lở hai bên bờ nhánh sông Thu Bồn (nếu có)
	· Sự cố sói lở, trôi lấp…
· Tiếng ồn, rung
· Vấn đề an toàn giao thông, tai nạn lao động


2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường:
2.3.1. Mô tả các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động có liên quan đến chất thải trong giai đoạn thi công xây dựng, giai đoạn vận hành.
a. Giai đoạn xây dựng công trình phụ trợ
· Đối với nước thải
· Nước thải sinh hoạt: Sử dụng 02 nhà vệ sinh di động, tổng dung tích 1.000 lít, định kỳ thuê đơn vị chức năng hút bùn vận chuyển đi xử lý.
· Nước mưa chảy tràn tại khu vực mặt bằng phụ trợ: Thoát nước mưa bằng rãnh, bao quanh khu vực mặt bằng. Định hướng dòng chảy thoát nước về các hố lắng Công ty dự kiến xây dựng để lắng lọc nước mưa chảy tràn trước khi chảy ra nguồn tiếp nhận.
· Đối với bụi và khí thải:
+ Khi thực hiện san nền và lắp đặt container, thực hiện phun nước giảm bụi tại vị trí san nền (sử dụng 01 xe phun nước dung tích thùng 5m³) với tần suất 2-4 lần/ngày.
+ Sử dụng xe vận chuyển có tải trọng phù hợp với tải trọng cho phép của tuyến đường vận chuyển; thực hiện che chắn thùng xe khi tham gia giao thông.
+ Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân.
· Đối với chất thải rắn: Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân xây dựng được thu gom, lưu chứa trong các thùng chứa rác và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.
· Đối với chất thải nguy hại: Được thu gom tập trung vào các thùng chứa có nắp đậy, có dán nhãn nhận biết và để vào khu vực có mái che. Chủ dự án sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý định kỳ tới thu gom và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định.
· Đối với những rủi ro, sự cố môi trường
· Tuân thủ nội quy an toàn lao động.
· Thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra an toàn các máy móc, thiết bị thi công.
· Có biển chỉ dẫn nơi đang thi công, nơi nguy hiểm.
· Không tiến hành khai thác khi có mưa, lũ
· Sự cố sạt lở bờ sông, sự cố tràn dầu.
b. Giai đoạn hoạt động của dự án
· Đối với nước thải
+ Sử dụng 02 nhà vệ sinh di động, tổng dung tích 1.000 lít, định kỳ thuê đơn vị chức năng hút bùn vận chuyển đi xử lý.
+ Bố trí hố thu gom nước rửa bánh xe dung tích 12m³, cấu tạo 2 ngăn (01 ngăn lắng, 01 ngăn chứa nước trong). Nước sau xử lý được tuần hoàn để tiếp tục rửa bánh xe.
· Đối với bụi và khí thải
+ Thực hiện phun nước giảm bụi tại khai trường và đường vận chuyển (sử dụng 01 xe tưới nước 5m³) với tần suất 2-4 lần/ngày.
+ Xây dựng cầu rửa bánh xe tại khu phụ trợ, xịt rửa bánh xe khi xe ra vào khu vực nhận hàng tại mặt bằng phụ trợ.
+ Sử dụng xe vận chuyển có tải trọng phù hợp với tải trọng cho phép của tuyến đường vận chuyển; thực hiện che chắn thùng xe khi tham gia giao thông; đảm bảo mật độ vận chuyển, thời gian vận chuyển phù hợp với điều kiện thực tế hạ tầng giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân khu vực.
· Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại
· Chất thải rắn sinh hoạt: Được thu gom vào các thùng chứa có nắp đậy và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý hàng ngày theo đúng quy định. Dự án không phát sinh chất thải rắn xây dựng và đất đá thải.
· Chất thải nguy hại: Sử dụng 05 thùng loại 120 lít (đã trang bị trong giai đoạn thi công, xây dựng), có dán nhãn cảnh báo và mã chất thải nguy hại theo đúng quy định; bố trí 01 kho chất thải nguy hại khoảng 10m² tại khu vực phụ trợ và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.
· Đối với các rủi ro, sự cố môi trường
· Kế hoạch phòng chống thiên tai, mưa lũ và kế hoạch ứng phó khi thủy điện xả lũ.
· Đảo bảo các quy tắc an toàn trong lao động và phòng chống cháy nổ, các quy phạm an toàn về tải trọng vận chuyển...
· Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân, thường xuyên tập huấn an toàn lao động cho công nhân…
· Cử cán bộ chuyên trách theo dõi quản lý các vấn đề môi trường.
2.3.2 Mô tả các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải trong giai đoạn thi công xây dựng, giai đoạn vận hành.
a. Giai đoạn xây dựng cơ bản
· Giảm thiểu tác động của tiếng ồn
· Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các thiết bị máy móc thiết bị trong quá trình thi công san gạt mặt bằng và xây dựng các công trình. Tuy vậy, mức độ phát sinh tiếng ồn không lớn và không tập chung nên những tác động xấu tới môi trường có thể kiểm soát, khắc phục bằng các biện pháp duy tu, bảo dưỡng thiết bị và xắp xếp thời gian thi công hợp lý.
· Máy móc thi công xây dựng được bảo dưỡng thường xuyên, lắp đặt đầy đủ thiết bị giảm thanh.
· Đối với công nhân trực tiếp sản xuất phải được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.
· Giảm thiểu tác động tới tài nguyên sinh vật
· Hệ sinh thái thuỷ sinh: Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học đã được lưu ý từ quá trình quy hoạch mặt bằng tổng thể đến thiết kế hệ thống mương thoát bảo vệ làm giảm các tác động do bùn cát cuốn theo nước mưa chảy tràn.
- Xây dựng hệ thống cống rãnh với hố ga lắng cặn định hướng dòng nước mưa chảy tràn qua khu vực mặt bằng phụ trợ.
· Hệ sinh thái cạn: Kết hợp với chính quyền địa phương tham gia quản lý và bảo vệ nguồn tài nguyên địa phương.
- Trong quá trình khai thác, hạn chế đến mức thấp nhất sự phá hủy thảm thực vật xung quanh, nghiêm cấm mọi hành vi chặt phá, hủy hoại rừng.
- Tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, hướng dẫn các biện pháp bảo tồn đa dạng sinh học cho cán bộ công nhân mỏ.
· Giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế xã hội
· Chủ đầu tư sẽ áp dụng nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động.
· Phổ biến, hướng dẫn cán bộ và công nhân nhận rõ trách nhiệm về bảo vệ môi trường khu vực thi công.
· Xây dựng nội quy sinh hoạt rõ ràng, đầy đủ, tổ chức quản lý công nhân tốt nhất.
· Tăng cường sử dụng nhân lực địa phương.
· Phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh quốc phòng địa phương, tuần tra thường xuyên, nghiêm cấm các hành vi cờ bạc rượu chè, tụ tập hút chích và các tệ nạn khác.
· Quán triệt 100% công nhân viên làm việc trên công trường ký cam kết không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự.
b. Giai đoạn hoạt động của dự án
· Giảm thiểu các tác động về tiếng ồn
· Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các thiết bị máy móc phát sinh từ khu vực khai thác, mặt bằng và vận tải của mỏ. Tuy vậy, mức độ phát sinh tiếng ồn không lớn và không tập chung nên những tác động xấu tới môi trường có thể kiểm soát, khắc phục bằng các biện pháp duy tu, bảo dưỡng thiết bị và xắp xếp thời gian sản xuất hợp lý.
· Máy móc thi công được bảo dưỡng thường xuyên, lắp đặt đầy đủ thiết bị giảm thanh.
· Đối với công nhân trực tiếp sản xuất phải được trang bị bảo hộ lao động đầy đủ.
· Các trang thiết bị sử dụng trong mỏ phải là thiết bị an toàn về cháy nổ, đảm bảo sử dụng an toàn trong mỏ khai thác.
· Cảnh quan môi trường: Xây dựng kế hoạch hoàn phục khu vực lòng sông và bai bên bờ, thảm thực vật trong toàn bộ khu mỏ.
· Biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường kinh tế xã hội:
· Tạo điều kiện công ăn việc làm cho người lao động địa phương
· Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn giao thông khi vận chuyển vật tư, sản phẩm.
· Phối hợp với chính quyền xã, xóm làm tốt công tác đảm bảo an ninh của đơn vị và khu vực lân cận.
· Đối với cán bộ công nhân viên của đơn vị phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của đơn vị và quy định về giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.
· Thực hiện tốt việc đăng ký tạm trú, tạm vắng với công an địa phương và tham
gia xây dựng quỹ an ninh để đảm bảo hiệu quả hơn.
· Xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân địa phương.
2.4. Chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:
2.4.1. Tóm tắt chương trình quản lý và giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng, giai đoạn vận hành.
a. Giám sát nước thải và không khí, nước thải
Căn cứ loại hình, ngành nghề của Dự án cũng như quy định tại điều 97, điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. Dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc giám sát chất lượng môi trường không khí và môi trường nước.
b. Giám sát chất thải rắn
Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại:
+ Giám sát về khối lượng phát sinh tại vị trí lưu giữ.
+ Giám sát về chủng loại phát sinh.
c. Giám sát khác
Trong quá trình thực hiện dự án chủ đầu tư cũng có phương án giám sát hiện tượng trượt, sụt, lở, lún, xói lở bờ sông với tần xuất (06 tháng/lần) và thực hiện các phương án xử lý kịp thời khi có các hiện tượng sụt lún, sạt lở bờ sông xảy ra để đảm bảo an toàn cho công nhân khai thác cũng như người dân sống xung quanh khu vực mỏ.
2.4.2. Tóm tắt phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng, giai đoạn vận hành.
a. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án Giai đoạn xây dựng cơ bản
· Cán bộ công nhân sẽ được phổ biến kỹ thuật về nội quy an toàn lao động, vận hành thiết bị, các phương tiện máy móc thường xuyên phải được kiểm tra độ an toàn trước khi đưa vào sử dụng và chế độ bảo quản nhiên liệu.
· Khu vực đang thi công hoặc những nơi nguy hiểm phải có chỉ dẫn, biển báo quy định về an toàn thi công công trình xây dựng.
· Bố trí khu đun nấu tại khu vực phù hợp xa các nguồn dễ gây cháy, không vứt tàn thuốc bừa bãi tại các khu vực dễ gây cháy.
b. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án giai đoạn hoạt động dự án:
· Các biện pháp kỹ thuật về an toàn trong hoạt động khai thác
Để đảm bảo an toàn trong các hoạt động khai thác của mỏ và giảm thiểu tới mức thấp nhất đối với các rủi ro, sự cố môi trường công ty sẽ tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh các quy phạm sau:
· Lập phương án phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt được các cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt.
- Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trên khai trường.
· Lắp đủ các thiết bị che chắn, rào chắn những nơi nguy hiểm có người và phương tiện hoạt động.
· Thực hiện đăng ký, kiểm định các thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn theo quy định.
· Thực hiện nối đất, nối không đảm bảo chống rò điện.
· Trong mùa mưa lũ sẽ tiến hành các biện pháp ứng phó, di chuyển thiết bị khai thác lên vị trí cao, dừng hoạt động khai thác khi có mưa lớn kéo dài và được thông báo xả lũ của thủy điện đầu nguồn.
· Các biện pháp về vệ sinh lao động
· Khám sức khoẻ cho người lao động trước khi vào làm việc, chỉ bố trí người có đủ sức khoẻ vào làm việc.
· Thông thoáng nơi ở của công nhân, đảm bảo vệ sinh môi trường.
· Định kỳ tưới nước làm giảm phát sinh bụi trong khu vực khai thác và nghiền sàng phân loại.
· Các biện pháp phòng chống cháy nổ các công trình xây dựng trên mặt bằng sân công nghiệp
· Trong quá trình khai thác sử dụng các loại nhiên liệu như xăng, dầu… chính vì vậy công ty đặc biệt chú ý đến công tác phòng cháy chữa cháy.
· Hệ thống điện chiếu sáng và điện sản xuất phải có ổn áp, cầu dao điện, dây điện phải đảm bảo đủ tải, không được sử dụng dây trần.
· Thường xuyên kiểm tra khu chứa xăng, dầu, hệ thống điện để phát hiện kịp thời những sơ hở, thiếu sót kịp thời để phòng ngừa, có biện pháp xử lý.
· Kiểm tra thường xuyên máy móc, thiết bị, lau chùi sạch sẽ, đề phòng các sự cố cháy từ máy gây ra.
· Đối với khu vực khai thác: Thường xuyên kiểm tra giám sát công tác khai thác theo đúng thiết kế mỏ, đồng thời vào mùa mưa cần thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch ứng phó với tình hình mưa lũ, xả lũ của nhà máy thủy điện.
· Đối với phòng chống sét
+ Kiểm tra hệ thống cột điện, hệ thống điện cung cấp cho khu nghiền sàng phân loại và khu vực văn phòng.
+ Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường dây điện, có phương án sửa chữa, bổ sung, thay thế những đoạn dây yếu có khả năng gây chạm chập điện.
+ Kiểm tra hệ thống thu lôi, tiếp địa tại các khu vực có khả năng bị sét đánh trước mùa mưa.
2.5. Phương án cải tạo, phục hồi môi trường
· Đối với khai trường khi kết thúc khai thác:
+ Đáy khai trường tự phục hồi.
+ Đối với khai bên bờ sông: Tiến hành kè vị trí sạt lở do tác động của biến đổi dòng chảy (nếu có).
Đối với khu vực phụ trợ
· Tháo dỡ các công trình phụ trợ, san gạt.
· Khơi thông hệ thống mương thoát nước mưa.
· Trồng cây phục hồi môi trường toàn bộ khu vực mặt bằng.
3. Cam kết của chủ dự án
- Cam kết thực hiện các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường theo quy định, hoàn thành tương ứng theo từng giai đoạn từ khi triển khai cho tới khi kết thúc dự án.
- Trong quá trình vận chuyển các phương tiện vận tải sẽ chở đúng tải trọng, hạn chế làm hư hỏng tuyến đường. Kịp thời sửa chữa các đoạn đường bị hư hỏng do quá trình vận chuyển sản phẩm của dự án.
- Đền bù, khắc phục ô nhiễm mỗi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do Dự án.
- Chủ dự án cam kết không thải trực tiếp nước thải ra môi trường xung quanh.
- Cam kết về độ trung thực của số liệu, tài liệu trong dự án, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các định mức, đơn giá sử dụng tính toán kinh phí cải tạo, phục hồi môi trường, các quy định được trích lục và sử dụng trong dự án là hoàn toàn đúng và đang còn hiệu lực áp dụng.
- Cam kết cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án được các cơ quan thẩm quyền có chức năng phê duyệt.
- Cam kết ký quỹ bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật.
- Cam kết thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và cam kết đền bù, khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp gây ra sự cố môi trường.
- Cam kết thực hiện chế độ nộp báo cáo, chế độ kiểm tra theo đúng quy định./.
	
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
VÀ XÂY DỰNG HÂN HIỀN HẬU
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